**Condair EL, Elektrode stoomluchtbevochtiger, 152 kg/h, 4 stuks, master/slave**

01 Fabrikant: Condair B.V.

# Producteigenschappen

1. Constructie: elektrode bevochtiger, kunststof stoomcilinder
2. Samenstelling: 4 bevochtigers (master/slave), Grid elektrodes met vergroot oppervlak
3. Capaciteit (kg/h): 152
4. Capaciteitsregeling: modulerend, 10 - 100%
5. Druk (kPa): kanaalluchtdruk, overdruk max. 1,5, (1.500 Pa) onderduk max. 1,0 (1.000 Pa)

12 Categorie: elektrische stoomluchtbevochtigers

# Stoompijp

1. Constructie: DV serie 81

17 Constructie: OptiSorp stoomverdeelsysteem

21 Materiaal: RVS

# Water

1. Temperatuur (°C): intredetemperatuur 1 - 40

# Elektrisch element

1. Constructie: elektrode
2. Aansluitspanning (V): 4x 400/50-60 Hz
3. Stroomsterkte (A): 4x 41,1

33 Maximum opgenomen vermogen (W): 4x 28.500 (4x 28,5 kW)

# Afmetingen, massa

1. Massa (kg): 4x 34,5
2. Lengte (mm): 530
3. Breedte (mm): 406
4. Hoogte (mm): 780

74 Aansluiting water (inch): 3/4

6/21