**Condair RS, Weerstand stoomluchtbevochtiger, 160 kg/h, 4 stuks, master/slave**

01 Fabrikant: Condair B.V.

# Producteigenschappen

1. Constructie: weerstand bevochtiger, RVS stoomcilinder
2. Samenstelling: 4 bevochtigers (master/slave), kalkmanagement systeem met opvangbak
3. Capaciteit (kg/h): 160
4. Capaciteitsregeling: modulerend, 0 - 100%, nauwkeurigheid 1%
5. Druk (kPa): kanaalluchtdruk, overdruk max. 1,5, (1.500 Pa) onderduk max. 1,0 (1.000 Pa)

12 Categorie: elektrische stoomluchtbevochtigers

# Stoompijp

1. Constructie: DVserie

17 Constructie: OptiSorp stoomverdeelsysteem:.....

21 Materiaal: RVS

# Water

1. Temperatuur (°C): intredetemperatuur 1 - 40
2. Samenstelling: geschikt voor alle waterkwaliteiten

# Elektrisch element

1. Constructie: hoogwaardige incoloy elementen, met automatisch kalkreiniging
2. Aantal (st. ): 4
3. Aansluitspanning (V): 4x 400/50-60 Hz
4. Stroomsterkte (A): 4x 43,3

33 Maximum opgenomen vermogen (W): 4x 30.000 (4x 30,0 kW)

# Afmetingen, massa

1. Massa (kg): 4x 40,3
2. Lengte (mm): 530
3. Breedte (mm): 406
4. Hoogte (mm): 780

74 Aansluiting water (inch): 3/4

6/15